Kết nối mạng

Đặt  IP tạm thời

Đặt địa chỉ IP tạm thời của máy Linux: 10.0.0.10/8

Xóa tất cả thông tin của các giao diện mạng.

Cấu hình IP tĩnh

10.0.0.10/8

gateway 10.0.0.1

broadcast 10.0.0.255

Máy Windows: thiết lập địa chỉ IP: 10.0.0.11/8

Hãy thiết lập sao cho máy Windows kết nối được với máy Debian